}

# lum_pd_stat_c (PD)

Foundry photodetector - C band

## Keywords

## Ports

Name | Type
--- | ---
ele_cat | Electrical Signal
ele_an | Electrical Signal
opt_1 | Optical Signal

## Properties

### General Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
name | lum_pd_stat_c | - | -
enabled | true | - | [true, false]
description | Foundry photodetector - C band | - | -
prefix | PD | - | -
model | lum_pd_stat_c | - | -
library | - | - | -

### Thermal Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
temperature | %temperature% | K | (-∞, +∞)

### CML/Notes Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wavelength_range | C-band (1530 - 1565 nm) | - | -
bias_voltage | bias_voltage = V_anode - V_cathode | - | -
bias_range | [-2 V, 0 V] | - | -
electrical_ports | Input = voltage in units of Volt; Output = current in units of Amp | - | -

### CML Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
thermal_noise | 0 | A/Hz^.5 | [0, 1]
enable_shot_noise | true | - | [true, false]

### CML/Statistical Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
delta_Resp | 0 | - | (-∞, +∞)
delta_BW | 0 | - | (-∞, +∞)