}

# lum_ps_thermal_te_c (PSTH)

Foundry thermal phase shifter - C band TE

## Keywords

## Ports

Name | Type
--- | ---
ele_h1+ | Electrical Signal
ele_g1- | Electrical Signal
opt_1 | Optical Signal
opt_2 | Optical Signal

## Properties

### General Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
name | lum_ps_thermal_te_c | - | -
enabled | true | - | [true, false]
description | Foundry thermal phase shifter - C band TE | - | -
prefix | PSTH | - | -
model | lum_ps_thermal_te_c | - | -
library | - | - | -

### Thermal Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
temperature | %temperature% | K | (-∞, +∞)

### CML/Notes Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wavelength_range | C-band (1530 - 1565 nm) | - | -
bias_range | [0 V, 10 V] | - | -

### CML Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
enable_thermal_time_constant | false | - | [true, false]
internal delay compensation | false | - | [true, false]
delay compensation | 0 | - | [0, 100]