}

# lum_ps_pn_stat_te_c (PSPN)

Foundry pn depletion phase shifter - C band TE

## Keywords

## Ports

Name | Type
--- | ---
ele_an | Electrical Signal
ele_cat | Electrical Signal
opt_1 | Optical Signal
opt_2 | Optical Signal

## Properties

### General Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
name | lum_ps_pn_stat_te_c | - | -
enabled | true | - | [true, false]
description | Foundry pn depletion phase shifter - C band TE | - | -
prefix | PSPN | - | -
model | lum_ps_pn_stat_te_c | - | -
library | - | - | -

### Thermal Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
temperature | %temperature% | K | (-∞, +∞)

### Design Kit Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
internal electrical equivalent | %internal electrical equivalent% | - | [true, false]

### CML/Notes Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wavelength_range | C-band (1530 - 1565 nm) | - | -
bias_range | [-8 V, 0.5 V] | - | -

### CML Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wg_length | 500 | um* *std. unit is m | [100, 100000]
internal delay compensation | false | - | [true, false]
delay compensation | 0 | - | [0, 100]

### CML/Statistical Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
delta_height | 0 | - | (-∞, +∞)
delta_width | 0 | - | (-∞, +∞)
delta_ridge_height | 0 | - | (-∞, +∞)
delta_Vpi_Lpi | 0 | - | (-∞, +∞)
delta_IL | 0 | - | (-∞, +∞)