}

# lum_wg_strip_straight_c (WG)

Foundry strip waveguide - C band

## Keywords

## Ports

Name | Type
--- | ---
opt_1 | Optical Signal
opt_2 | Optical Signal

## Properties

### General Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
name | lum_wg_strip_straight_c | - | -
enabled | true | - | [true, false]
description | Foundry strip waveguide - C band | - | -
prefix | WG | - | -
model | lum_wg_strip_straight_c | - | -
library | - | - | -

### Thermal Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
temperature | %temperature% | K | (-∞, +∞)

### Design Kit Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
version | 4.0 | - | -

### CML Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wg_length | 10 | um* *std. unit is m | [0, 1e+06]
delay compensation | 0 | - | [0, 100]

### CML/Notes Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wavelength_range | C-band (1530 - 1565 nm) | - | -
temperature_range | Best accuracy between 273 and 373 K | - | -