}

# lum_gc_strip_te_c (GC)

Foundry grating coupler - TE

## Keywords

## Ports

Name | Type
--- | ---
opt_1 | Optical Signal
opt_2 | Optical Signal

## Properties

### General Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
name | lum_gc_strip_te_c | - | -
enabled | true | - | [true, false]
description | Foundry grating coupler - TE | - | -
prefix | GC | - | -
model | lum_gc_strip_te_c | - | -
library | PAM4_library | - | -

### Thermal Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
temperature | %temperature% | K | (-∞, +∞)

### CML/Notes Properties

Name | Default value | Default unit | Range
--- | --- | --- | ---
wavelength_range | C-band (1530 - 1565 nm) | - | -